Testo di capitolato	
Gateway DMX – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway DMX - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete seriale RS485 con protocollo DMX e una rete KNX (TP). Funzione di Master su rete DMX. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
•	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
•	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
•	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
•	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Lato DMX
•	Porta di comunicazione seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (120 Ohm) inseribile tramite microinterruttore a 1 via
•	Comunicazione DMX master
•	Velocità di comunicazione 250 kbaud
•	Indirizzamento dei dispositivi da 0 a 512
•	Scrittura di registri a 1 byte su un massimo di 512 dispositivi DMX

Alimentazione
•	Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
•	Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante programma applicativo CGEKBK1TP.exe

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus KNX
	
Quantità

Codice: EK-BK1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.