Testo di capitolato	
Multisensore T – U.R. – CO2 eq.
Apparecchio bus KNX per la rilevazione dei valori di temperatura, umidità relativa e concentrazione di CO2 equivalente della massa d’aria ambiente. Funzione di regolatore della temperatura di un ambiente o una zona e regolatore a soglia di umidità relativa e concentrazione di CO2. LED frontali per segnalazione dello stato di riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, umidificazione e soglia di CO2. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Termostato KNX con sensori di temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria (CO2 equivalente) per termoregolazione indipendente di un ambiente o una zona. Segnalazione mediante LED integrati delle soglie di funzionamento della CO2 equivalente, della funzionalità attiva di umidificazione/deumidificazione e della modalità di funzionamento per riscaldamento/raffrescamento. Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante il supporto EK-SMG-35 (da ordinare separatamente).

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso (con supporto di montaggio): 70 g (per scatola rotonda), 100g (per scatola rettangolare)
•	Dimensioni (LxHxP): 81 x 77 mm per montaggio con cornice, 80 x 80 mm per montaggio senza cornice

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
•	Assorbimento di corrente dal bus: < 15 mA
•	Potenza max dal bus < 360 mW

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKET3TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-ET3-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.