Testo di capitolato	
Interfaccia universale ekinex KNX 4 IN conf. / 2 OUT relè 5A
Apparecchio bus KNX con funzione di ingresso binario 4 canali per il collegamento di contatti privi di potenziale (di cui 1 configurabile per il collegamento di una sonda di temperatura NTC) e uscita 2 canali con relè da 5A per il comando e controllo di utenze. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX utilizzabile come ingresso e/o uscita. Impiego: ingresso binario a 4 canali per collegare al bus dispositivi con contatti privi di potenziale, di cui 1 ingresso configurabile come sonda di temperatura passiva NTC e relativa funzione termostato; uscita a 2 canali con relè da 5 A bistabili. Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante il supporto EK-SMG-35 (da ordinare separatamente).

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio in scatola da incasso a parete
•	Grado di protezione IP20
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 20 g
•	Dimensioni 43 x 43 x 22,5 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
•	Assorbimento di corrente dal bus: < 10 mA
•	Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Ingressi / uscite
•	Tensione di interrogazione ingressi: > 11 V
•	Corrente max uscite relè: 5 A

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKCE2TP##.knxprod (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-CE2-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.