Testo di capitolato	
Pulsante con termostato ekinex KNX serie FF
Apparecchio KNX per il comando e controllo di utenze singole o a gruppi e termoregolazione di singolo ambiente o zona. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati per tapparelle. 4 canali con possibilità di programmare fino a 8 funzioni indipendenti. 4 LED di segnalazione per ogni canale. Sensore e regolatore di temperatura ambiente integrato per termoregolazione di singolo ambiente o zona (comando di radiatori, sistema a pannelli radianti, riscaldamento elettrico). Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
•	Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili)
•	Regolazione della temperatura ambiente con isteresi a 2 punti (comando ON-OFF) oppure proporzionale-integrale (comando ON-OFF di tipo PWM o continuo)
•	Invio di valori
•	Commutazione a funzionamento forzato (lock)
•	Richiamo e memorizzazione di scenari
•	Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto
•	Segnalazione mediante LED configurabili come indicazione di stato o luce di orientamento notturna

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 80 g (con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 82 x 79 mm (L x H)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKED2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	kit 2 tasti rettangolari da 40 x 80 mm (LxH) o
kit 4 tasti quadrati da 40 x 40 mm o
kit 4 tasti rettangolari da 80 x 20 mm (LxH)
•	Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)
	
Quantità

Codici: 
EK-ED2-TP (per montaggio con cornice, colori LED blu / verde)
EK-ED2-TP-RW (per montaggio con cornice, colori LED bianco / rosso)
EK-ED2-TP-BG-NF (per montaggio senza cornice, colori LED blu / verde, profilo laterale nero)
EK-ED2-TP-RW-NF (per montaggio senza cornice, colori LED bianco / rosso)
EK-ED2-TP-BG-NFW (per montaggio senza cornice, colori LED blu / verde, profilo laterale nero)
EK-ED2-TP-RW-NFW (per montaggio senza cornice, colori LED bianco / rosso, profilo laterale bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.