Testo di capitolato	
Trasformatore di corrente
Trasformatore di corrente (TA) da utilizzare in combinazione con l’interfaccia di monitoraggio e controllo carichi (EK-CF2-TP). Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Trasformatore di corrente (TA) a cavo passante da utilizzare in combinazione con l’interfaccia di monitoraggio e controllo carichi (EK-CF2-TP). Cavo di collegamento a due conduttori di lunghezza pari a 1,5 m con terminali liberi (non prolungabile).

Dati tecnici
•	Tensione nominale: 0...1 Vac
•	Precisione: ±1 %
•	Linearità: ≤ 0,2 %
•	Frequenza di lavoro: 50...1KHz
•	Temperatura operativa: −25...+70 °C
•	Temperatura di stoccaggio: −40...+85 °C
•	Resistenza dielettrica (50 Hz, 1 min): 3 KV
•	Resistenza al fuoco: UL 94-V0
•	Materiale del nucleo: ferrite
•	Peso: 55 g

Configurazione e messa in servizio
•	L'apparecchio non richiede configurazione. La versione di trasformatore di corrente EK-TA-... deve essere impostata nel programma applicativo dell'interfaccia EK-CF2-TP (APEKCF2TP##.knxprod)
	
Quantità

Codici: 
EK-TA-05A (0...5 A)
EK-TA-20A (0...20 A)
EK-TA-30A (0...30 A)
EK-TA-40A (0...40 A)
EK-TA-50A (0...50 A)
EK-TA-60A (0...60 A)

Costruttore: EKINEX S.p.A.