Testo di capitolato	
Pulsante ekinex KNX 6 canali
Apparecchio KNX per il comando e controllo di utenze singole o a gruppi. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati per tapparelle. 6 canali con possibilità di programmare fino a 12 funzioni indipendenti. 4 LED di segnalazione per ogni canale. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm o rettangolare 3 posti con interasse fori di fissaggio 83,5 mm. 

Principali funzioni
•	Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili)
•	Invio di valori (temperatura, luminosità, ecc.)
•	Commutazione a funzionamento forzato (lock)
•	Richiamo e memorizzazione di scenari
•	Rilevamento della luminosità e della temperatura ambiente mediante sensori integrati
•	Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto
•	Segnalazione mediante LED configurabili come indicazione di stato o luce di orientamento notturna

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 55 g (75 g con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 122 x 78 x 35 mm

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEH2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Telaio metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	6 tasti quadrati da 40x40 mm
•	Cornice rettangolare serie form o flank
	
Quantità

Codice:

EK-EH2-TP (colori led: blu/verdi)
EK-EH2-TP-RW (colori led: rosso/bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.