Testo di capitolato	
Unità di controllo e visualizzazione ekinex KNX “Touch&See” 
Apparecchio KNX per il comando, il controllo e la visualizzazione di un impianto KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati. programmabili. Pagine grafiche attivabili per le funzioni di pagina principale, termostato ambiente (4 zone indipendenti), comando e controllo di apparecchi bus (2), datario. visualizzazione dati meteo, multimedia e funzioni di servizio (timer, allarmi). Schermo da 3,5” ad azionamento tattile (touch-screen). Sensore di luminosità integrato. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
•	cronotermostato ambiente per 4 zone indipendenti
•	comando ON/OFF di utenze singole e a gruppi
•	dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	controllo di azionamenti per dispositivi oscuranti (tapparelle, veneziane, tende, ecc.)
•	visualizzazione dello stato di contatti di segnalazione (da apparecchi di sicurezza, ecc.)
•	visualizzazione di data e ora provenienti dall’orologio interno o da un timer KNX
•	visualizzazione di valori provenienti da una stazione meteorologica KNX come ad esempio temperatura esterna, velocità del vento, presenza pioggia, luminosità, ecc.
•	visualizzazione di messaggi di allarme
•	richiamo e memorizzazione di scenari
•	invio sul bus di valori (temperatura, luminosità, ecc.)
•	blocco funzioni mediante password
•	funzione di blocco temporaneo per pulizia schermo

Altre caratteristiche
•	Touch display TFT retroilluminato da 3,5” (320 x 200 pixel)
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 100 g (115 g con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 82 x 80 x 37 mm

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEC2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Morsetto per collegamento all’alimentazione ausiliaria
•	Telaio metallico per fissaggio su scatola da incasso

Completamento (ordinazione separata)
•	Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)
	
Quantità

Codice:

Versione da completare con una cornice quadrata delle serie form o flank
EK-EC2-TP

Versione 'NF per montaggio senza cornice (No Frame)
EK-EC2-00-NF
Costruttore: EKINEX S.p.A.