Testo di capitolato	
Unità di controllo e visualizzazione ekinex KNX “Touch&See” con pulsante a 2 canali
Apparecchio KNX per il comando, il controllo e la visualizzazione di un impianto KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati. programmabili. Pagine grafiche attivabili per le funzioni di pagina principale, termostato ambiente (4 zone indipendenti), comando e controllo di apparecchi bus (2), datario. visualizzazione dati meteo, multimedia e funzioni di servizio (timer, allarmi). Pulsante 2 canali con possibilità di programmare fino a 4 funzioni indipendenti. 4 LED di segnalazione per ogni canale. Schermo da 3,5” ad azionamento tattile (touch-screen). Sensori di temperatura e di luminosità integrati. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm o rettangolare 3 posti con interasse fori di fissaggio 83,5 mm. 

Principali funzioni (touch-screen)
•	cronotermostato ambiente per 4 zone indipendenti
•	comando ON/OFF di utenze singole e a gruppi
•	dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	controllo di azionamenti per dispositivi oscuranti (tapparelle, veneziane, tende, ecc.)
•	visualizzazione dello stato di contatti di segnalazione (da apparecchi di sicurezza, ecc.)
•	visualizzazione di data e ora provenienti dall’orologio interno o da un timer KNX
•	visualizzazione di valori provenienti da una stazione meteorologica KNX come ad esempio temperatura esterna, velocità del vento, presenza pioggia, luminosità, ecc.
•	visualizzazione di messaggi di allarme
•	richiamo e memorizzazione di scenari
•	invio sul bus di valori (temperatura, luminosità, ecc.)
•	blocco funzioni mediante password
•	funzione di blocco temporaneo per pulizia schermo

Principali funzioni (pulsante)
•	comando on/off di utenze singole e a gruppi
•	dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	controllo di azionamenti motorizzati (per tapparelle, veneziane, tende, ecc.)
•	richiamo e memorizzazione di scenari
•	invio sul bus di valori (temperatura, luminosità, ecc.)
•	commutazione in funzionamento forzato (blocco)

Altre caratteristiche
•	Touch display TFT retroilluminato da 3,5” (320 x 200 pixel)
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 110 g (130 g con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 122 x 80 x 35 mm

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEF2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Morsetto per collegamento all’alimentazione ausiliaria
•	Telaio metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Cornice rettangolare serie form o flank
•	Tasti quadrati da 40x40 mm per pulsante a 2 canali integrato
	
Quantità

Codice:
EK-EF2-TP (colori led: blu/verdi)
EK-EF2-TP-RW (colori led: rosso/bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.