Testo di capitolato	
Pulsante 5/10 tasti con termostato - serie 20venti
Apparecchio KNX per il comando e controllo di utenze singole o a gruppi e termoregolazione di singolo ambiente o zona. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Il pulsante 5/10 tasti Ekinex® serie 20venti serve al comando on/off di utenze, alla dimmerazione di apparecchi di illuminazione, al controllo di azionamenti motorizzati per tapparelle o ad altre funzioni di comando e controllo programmabili. Grazie al sensore di temperatura integrato, il pulsante può svolgere la funzione di regolatore di temperatura per un ambiente o una zona. Un LED RGB di segnalazione per ogni tasto. Un sensore di prossimità attiva la funzione LED per retroilluminazione. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda o quadrata con interasse fori di fissaggio 60 mm, oppure rettangolare con interasse 83,5 mm.

Principali funzioni
•	Versioni a 5 o 10 tasti (fino a 10 funzioni indipendenti configurabili)
•	1 LED RGB per ogni tasto liberamente programmabile
•	Sensore integrato di temperatura
•	Dimmerazione/controllo di precisione di azionamenti, con tasti basculanti
•	Sensore di prossimità per retroilluminazione 
•	Funzione termostato ambiente
•	Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
•	Montaggio incassato a parete su scatola rotonda, quadrata o rettangolare
•	Grado di protezione IP20 (installato)
•	Alimentazione 30 Vdc mediante bus KNX

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 70 g (con supporto di montaggio)
•	Dimensioni (L x H): 80 x 80 mm (su supporto quadrato), 122 x 80 mm (su supporto rettangolare)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKE2ETP5##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Kit 4 tasti rettangolari personalizzabili con simboli/scritte da 30 x 15 mm(L x H)
•	Kit 2 tasti rettangolari basculanti, personalizzabili con simboli/scritte da 30 x 15 mm (L x H)
•	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Adattatore in materiale plastico
•	Placca quadrata o rettangolare serie Deep o Surface
	
Quantità

Codici: 
EK-E2E-TP-10 versione 10 tasti per montaggio su scatola rotonda/quadrata o rettangolare
EK-E2E-TP-5L v. 5 tasti sinistra per montaggio su scatola rotonda/quadrata/rettangolare
EK-E2E-TP-5R v. 5 tasti destra per montaggio su scatola rotonda, quadrata/rettangolare
Costruttore: EKINEX S.p.A.