Testo di capitolato	
Termostato ambiente ekinex KNX con display LCD e sensore di umidità relativa
Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Misurazione di temperatura e umidità relativa mediante i sensori integrati. Due ingressi configurabili indipendentemente come analogici o digitali. Interfaccia utente con display LCD retroilluminato e due tasti.  Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
•	Misurazione di temperatura e umidità relativa mediante i sensori integrati con possibilità di invio dei valori sul bus
•	Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo)
•	Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus
•	Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento
•	Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi
•	Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre
•	Invio sul bus della condizione interna o esterna all’area di comfort (impostabile)
•	Media pesata di due valori di temperatura
•	Calcolo di temperatura di rugiada, umidità assoluta, entalpia e temperatura percepita
•	Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint, percepita, esterna in °C o °F), umidità relativa (misurata e
•	setpoint in %), concentrazione di CO2 (in ‰), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica)
•	Limitazione temperatura superficiale (per impianti a pannello radiante a pavimento)
•	Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido alla batteria di scambio
•	Segnalazione apertura finestre
•	Due ingressi configurabili come digitali o analogici

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 70 g (85 g con supporto di montaggio)
•	Dimensioni 82 x 75 x 35 mm (LxHxP)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS4 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEQ2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Telaio metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Kit 2 tasti quadrati da 40x40 mm con simboli per controllo termostato
•	Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)
	
Quantità

Codice:

Versioni da completare con una cornice quadrata delle serie form o flank
EK-EQ2-TP (colori led: blu/verdi)
EK-EQ2-TP-RW (colori led: rosso/bianco)

Versioni 'NF per montaggio senza cornice (No Frame)
EK-EQ2-TP-BG-NF (colori led: blu/verdi)
EK-EQ2-TP-RW-NF (colori led: rosso/bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.