Testo di capitolato	
Pulsante KNX con display touch SIGNUM
Pulsante “virtuale” a standard KNX, basato su display IPS touch borderless, in cui ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	
Descrizione
Il pulsante con display touch EK-EV3-TP della serie ekinex® SIGNUM è un apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, la dimmerazione di apparecchi di illuminazione, il controllo di azionamenti motorizzati o altre funzioni di comando e controllo programmabili. Il sensore di temperatura integrato ne permette inoltre l’impiego come regolatore di temperatura per un ambiente o una zona. Il sensore di umidità integrato (se disponibile) consente una misurazione dell’umidità relativa ambientale, con possibilità di invio del valore sul bus e di controllo in umidificazione e deumidificazione. L’apparecchio, progettato per impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX, è equipaggiato con un modulo di comunicazione bus KNX ed è realizzato per montaggio su scatola da incasso a parete rotonda o quadrata, dotata di fori di fissaggio con interasse 60 mm. Il pulsante va completato con una placca della serie Deep o Surface. Il display IPS touch borderless da 2,65“, 162 x 320 pixel a 262K colori con feedback aptico può essere configurato per gestire fino a 4 tasti per schermata e fino a 3 schermate totali. Ciascun tasto può essere personalizzato tramite app dedicata Ekinex Tool via BLE (Bluetooth Low Energy) ed è possibile modificare alcuni attributi di ciascun tasto anche dopo l’installazione, ad esempio simboli e scritte. Il sensore di prossimità consente l’attivazione della retroilluminazione e di altre funzionalità, garantisce la massima leggibilità durante l’utilizzo della pulsantiera e permette un comfort visivo durante le ore notturne. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Principali funzioni
•	Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione
•	Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili)
•	Rilevamento temperatura ambiente mediante sensore integrato e funzioni di regolazione temperatura
•	Rilevamento umidità relativa (a seconda della versione) mediante sensore integrato e funzioni di udimificazione / deumidificazione
•	Interfaccia grafica per la gestione delle funzioni termostato e controllo split di aria condizionata, abilitabile via voucher
•	Visualizzazione grafica della funzione termostato abilitabile tramite voucher
•	Attivazione della retroilluminazione e di altre funzionalità mediante sensore di prossimità integrato
•	Interfaccia grafica per il controllo delle sorgenti audio, abilitabile tramite voucher
•	Funzioni logiche
•	Richiamo e memorizzazione di scenari
•	Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto
•	Display touch con feeback aptico
•	Programmazione via Bluetooth tramite app iOS 9.1 o Android 5.1 e versioni successive
•	Possibilità di configurare fino a 12 tasti disposti su 3 pagine, con pagine dedicate per la termoregolazione e controllo audio
•	Tasti personalizzabili con scritte o icone
•	Integrazione con la rete KNX tramite sistema di supervisione ekinex® Delégo o interfaccia per controllo vocale ekinex® EK-BW1-TP
•	Cover frontale con sensore di prossimità, nelle stesse finiture in metallo o Fenix NTM® a catalogo
•	Compatibilità e family feeling con la serie 20venti Ekinex

Altre caratteristiche
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio incassato a parete
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
•	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
•	Peso 88 g
•	Dimensioni 77 x 83 x 37 mm (LxHxP)

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKEV3TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus
•	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso (serie Deep)
•	Adattatore in materiale plastico con magneti per montaggio su scatola ad incasso (serie Surface)
•	Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
•	Placca quadrata serie Deep o Surface
	
Quantità

Codici: 
•	EK-EV3-TP Pulsante virtuale SIGNUM
•	EK-EV3-TP-TER Pulsante virtuale SIGNUM con voucher termostato
•	EK-EV3-TP-H Pulsante virtuale SIGNUM con sensore di umidità
•	EK-EV2-V1-TER Voucher per abilitare la visualizzazione grafica della funzione termostato
•	EK-EV2-V1-AUD Voucher per abilitare la visualizzazione grafica della funzione audio

Costruttore: EKINEX S.p.A.