Testo di capitolato	
Dimmer 12 / 48 Vdc 1 canale a standard DALI 2
Il dimmer ekinex a standard DALI 2 monocanale EK-GD1-DL-1-LV permette il controllo della luminosità di carichi a LED da 12 a 48 Vdc in tensione costante, dimmerabile in modulazione PWM.	
Descrizione
Dimmer con sistema di controllo DALI DT6 dotato di un dispositivo di comando locale (pulsante N.A.), collegato direttamente all’ingresso dedicato, con funzione “stand-alone” o di aggiornamento di stato sul bus. L’apparecchio dispone inoltre di un modulo di comunicazione bus integrato, certificato DALI 2.

Principali funzioni
•	Funzione memoria impostabile da DALI: memorizza l’ultimo livello di luminosità, in caso di interruzione dell’alimentazione
•	Accensione e spegnimento morbidi
•	Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (dim-to-dark)
•	Livello min. luminosità: 0,1% (1% in push)
•	Curva di regolazione impostabile da DALI: lineare o logaritimica
•	Tempi di accensione e spegnimento impostabili via DALI
•	Ingressi di controllo: pulsante N.A., DALI
•	Curva di output ottimizzata
•	LED di stato (passaggio in stand-by dopo 1 min.)
Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione costante di ingresso: 12 / 48 Vdc
•	Tensione di alimentazione: min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc
•	Potenza assorbita in attesa di comando: < 500 mW
Uscite
•	Uscita in tensione PWM 12 / 48 Vdc
•	Corrente in uscita da 0 A a 10 A
•	Potenza nominale @12V: 120 Wm @24V: 240 W, @48V: 480 W
•	Corrente fornita al comando: 0,5 mA (per 1-10V)
•	Corrente max. richiesta dal comando: 0,1 mA (per 0-10V) 

Dimmerazione
•	Modulazione PWM “flicker-free”: 2000 Hz
•	Risoluzione PWM: 16 bit
•	Range di dimmerazione PWM: 0,1-100%
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: - 20 °C ... + 40 °C
•	Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura max. nominale dell’involucro (tc): 80 °C
•	Umidità relativa: 93% non condensante
•	Grado di protezione IP10 (apparecchio installato)
•	Cablaggio: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 1,0 mm2 (cavo intrecciato), 16 - 17 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Involucro in materiale plastico
•	Apparecchio per montaggio in scatola da incasso
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 37 g
•	Dimensioni (LxHxP): 53 x 41 x 29 mm	
Quantità

Codice: EK-GD2-DL-1-LV
Costruttore: EKINEX S.p.A.