Testo di capitolato	
Dimmer 12 / 48 Vdc 2 canali a standard DALI 2
Il dimmer ekinex a standard DALI 2 con 2 canali EK-GD1-DL-2-LV permette il controllo della luminosità di carichi a LED da 12 a 48 Vdc in tensione costante, dimmerabile in modulazione PWM.	
Descrizione
Dimmer configurabile con un unico canale di uscita DT6, 2 canali singoli DT6 o un unico canale in modalità TW DALI DT8. L’apparecchio dispone inoltre di un modulo di comunicazione bus integrato, certificato DALI 2.

Principali funzioni
•	Funzione memoria impostabile da DALI: memorizza l’ultimo livello di luminosità, in caso di interruzione dell’alimentazione
•	Accensione e spegnimento morbidi
•	Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (dim-to-dark)
•	Livello min. luminosità: 0,1%
•	Curva di regolazione impostabile da DALI: lineare o logaritimica
•	Tempi di accensione e spegnimento impostabili via DALI
•	Ingressi di controllo: DALI
•	Curva di output ottimizzata
•	Pulsante cambio modo DT6 / DT8
•	LED di stato (passaggio in stand-by dopo 1 min.)
Dati tecnici
Ingressi
•	Tensione costante di ingresso: 12 / 48 Vdc
•	Tensione di alimentazione: min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc
•	Potenza assorbita in attesa di comando: < 500 mW
Uscite
•	Uscita in tensione PWM 12 / 48 Vdc
•	Corrente in uscita da 0 A a 10 A (5 + 5 A sui 2 canali))
•	Potenza nominale @12V: 120 Wm @24V: 240 W, @48V: 480 W
Dimmerazione
•	Modulazione PWM “flicker-free”: 2000 Hz
•	Risoluzione PWM: 16 bit
•	Range di dimmerazione PWM: 0,1-100%
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: - 20 °C ... + 40 °C
•	Temperatura di stoccaggio: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura di trasporto: - 40 °C ... + 60 °C
•	Temperatura max. nominale dell’involucro (tc): 80 °C
•	Umidità relativa: 93% non condensante
•	Grado di protezione IP10 (apparecchio installato)
•	Cablaggio: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 1,0 mm2 (cavo intrecciato), 16 - 17 AWG
•	Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
•	Involucro in materiale plastico
•	Apparecchio per montaggio in scatola da incasso
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 37 g
•	Dimensioni (LxHxP): 53 x 41 x 29 mm	
Quantità

Codice: EK-GD2-DL-2-LV
Costruttore: EKINEX S.p.A.