Testo di capitolato	
Under Bed Lift TV	
Il lift TV EK-BTV-BL è un sollevatore progettato e costruito per movimentare un televisore a scomparsa sotto il letto. Il prodotto in stato di riposo è posizionato sotto il letto; azionando un comando cablato, il sollevatore motorizzato scorrevole porta il televisore in stato di utilizzo. Il passaggio tra i due stati riposo/utilizzo avviene mediante tre movimenti attuati grazie a tre motori elettrici:

Traslazione orizzontale (il TV fuoriesce da sotto il letto);
Rotazione (il TV viene portato in posizione verticale);
Sollevamento (il TV viene sollevato all’altezza preimpostata in fase di installazione).

Dati tecnici
•	Dimensioni in posizione di riposo (senza TV): 1574 x 680 x 221 mm
•	Dimensioni massime (senza TV): 1930 x 680 x 1740 mm
•	Massa (senza TV): 80 kg - Tempo di ciclo: 25-28 s

Alimentazione elettrica:
•	Tensione: 230 V ± 10%
•	Frequenza: 50 Hz ± 2%
•	Corrente: 1.6 A
•	Potenza totale installata: 150 W
•	Protezione richiesta: IP20

Dati tecnici - Televisore:
•	Dimensione minima schermo: 32"
•	Dimensione massima schermo: 55"
•	Spazio minimo tra TV e struttura letto sopra: 50 mm
•	Peso massimo: 25 Kg

Condizioni ambientali di funzionamento:
•	Ambiente chiuso e asciutto, domestico
•	Temperatura ambientale: 5÷40 °C
•	Umidità relativa: 30÷50 % (senza condensa)
•	Salinità: Esclusa
•	Irraggiamento solare: No
•	Vibrazione: No

Condizioni ambientali di trasporto e magazzinaggio:
•	Ambiente: Chiuso e asciutto
•	Temperatura ambientale: -25÷55 °C
•	Umidità relativa: 10÷80 % (senza condensa)
•	Salinità: Esclusa
•	Irraggiamento solare: No
•	Vibrazione: No
•	Spruzzi di acqua e di olio, proiezione di materiale e sostanze da macchine vicine: No

Funzioni / Caratteristiche
•	Pannello di controllo funzioni con display integrato (solo per operatore autorizzato)
•	Staffe di fissaggio a muro o parete del letto
•	Colore: nero RAL 9005 Gloss 30
•	Silenziosità di movimento
•	Comando cablato per azionamento dei movimenti di traslazione orizzontale, rotazione, sollevamento
•	Sensori fotoelettrici laser a infrarossi con impulso luce/buio
•	Approvazione in accordo con EN 60335-1 e UL 962
•	Pannelli di copertura facilmente removibili per cablaggio TV 
•	Compatibile con Sky Glass
•	Per un angolo di visione ottimale si consiglia TV 48"
•	Configurazione e messa in servizio
•	Compatibile con le principali soluzioni A/V Control4, Crestron, KNX e disponibile anche stand-alone.
	Quantità: 1

Codici: EK-BTV-BL

Costruttore: EKINEX S.p.A.