Testo di capitolato	
UP&DOWN Lift TV - UP&DOWN Lift TV XL	
Il lift TV EK-LTV-BL / EK-LTV-XL-BL è un meccanismo progettato e costruito per movimentare un televisore a scomparsa in un mobile. Il prodotto in stato di riposo è posizionato all’interno di un mobile tipo armadietto, dove si cela anche il televisore; azionando un comando cablato, il prodotto porta il televisore in stato di utilizzo. Il passaggio tra i due stati riposo/utilizzo avviene mediante un motore elettrico integrato nella colonna di sollevamento. I modelli si differenziano in base alla lunghezza della colonna di sollevamento.

Codice		Altezza a riposo	TV
EK-LTV-BL		598,5 / 790 mm	fino a 43”
EK-LTV-XL-BL	753,5 / 939 mm	fino a 65”

Dati tecnici
Dimensione mina/max schermo: 32"(EK-LTV-BL) / 65"(EK-LTV-XL-BL)
Spazio minimo tra TV e ripiano del mobile: 13,50 mm
Peso massimo: 25 Kg
Tempo di ciclo: 18 - 25 s
Tensione di alimentazione: 100 - 240 Vac ± 10% @ 50 - 60 Hz ± 2%
Potenza in stand-by: 0,1 W
Potenza totale erogata: 300 W
Protezione richiesta: IP20

Dimensioni in posizione di riposo (LxHxP, senza TV)
EK-LTV-BL: 471 x 598,5 / 790 x 174,7 mm
EK-LTV-XL-BL: 471 x 753,5 / 939 x 171,5 mm

Dimensioni massime (LxHxP, senza TV)
EK-LTV-BL: 471 x 1445 x 174,7 mm
EK-LTV-XL-BL: 471 x 1945 x 171,5 mm

Massa (senza TV)
EK-LTV-BL: 15 kg (33 lb)
EK-LTV-XL-BL: 16 kg (35 lb)

Dimensioni d’installazione
EK-LTV-BL: 518 / 545 mm
EK-LTV-XL-BL: 700 mm

Massima escursione posizione chiusa/aperta
EK-LTV-BL: 655 mm
EK-LTV-XL-BL: 999 mm

Spinta massima
EK-LTV-BL: 700 N
EK-LTV-XL-BL: 600 N

Momento flettente
EK-LTV-BL: My = max. 150 Nm dinamico
EK-LTV-XL-BL: My = max. 100 Nm dinamico
Velocità massima: 38 mm/s

Ciclo di lavoro
•	EK-LTV-BL: 10 % ~ 2 min. a uso continuo e a pieno carico seguiti da 18 minuti di pausa
•	EK-LTV-XL-BL: 5 % ~ 2 min. a uso continuo e a pieno carico seguiti da 18 minuti di pausa

Funzioni / Caratteristiche
•	Design compatto, guida e attuatore sono perfettamente integrati
•	Connettore montato per una semplice connessione con unità di controllo e cavo motore separato
•	Colore: nero RAL 9005 Gloss 30
•	Silenziosità di movimento
•	PIEZO™ technology: sensore anti-collisione integrato che riduce al minimo il rischio di eventuali danni in direzione di salita e discesa
•	PVC-FreeTM, realizzata senza materiali in PVC
•	Guide di scorrimento invisibili
•	Distanza minima tra i profili
•	Movimento sincronizzato del profilo medio
•	Staffa di fissaggio per comando cablato
•	Alloggiamento scatola motore (nera) premontata nella colonna di movimentazione
•	Approvazione in accordo con EN 60335-1 e UL 962
•	Solo per applicazioni in spinta
•	Compatibile con Sky Glass

Configurazione e messa in servizio
•	Compatibile con le principali soluzioni A/V Control4, Crestron, KNX e disponibile anche stand-alone.
•		Quantità: 1

Codici: 
EK-LTV-BL
EK-LTV-XL-BL (versione XL)
Costruttore: EKINEX S.p.A.