Testo di capitolato	
KNX-Sentio Gateway
Apparecchio con funzione di interfaccia tra una rete KNX (TP, Twisted Pair) e uno o più dispositivi audio multi-room della gamma SENTIO.	

Il prodotto è realizzato per installazione su guida profilata DIN e occupa 2 moduli. L’alimentazione a 12-24 Vdc è esterna (alimentatore non compreso nella fornitura). Il prodotto con hardware basato su sistema operativo embedded, ha un nodo KNX TP (twisted pair) e può quindi essere collegato direttamente alla rete bus di dispositivi KNX. La connettività esterna viene realizzata tramite la porta Ethernet che collega il dispositivo direttamente al router domestico.

Principali comandi
•	Regolazione volume (sia tramite comando percentuale che mediante comandi di incremento / decremento)
•	Alti e bassi (sia tramite comando percentuale che mediante comandi di incremento / decremento)
•	Play/Pause
•	Mute
•	Avanzamento traccia precedente/successiva
•	Impostazione ripetizione e/o riproduzione casuale
•	Selezione preset / sorgente (sia tramite selezione diretta che mediante scorrimento precedente / successiva)

Principali caratteristiche
•	Alimentazione 12-24 Vdc (assorbimento 240 mA a 12 Vdc) mediante apposito morsetto ad innesto in dotazione. Alimentatore non compreso nella fornitura
•	bus KNX TP (twisted pair) mediante morsetto rosso-nero in dotazione
•	1 porta Ethernet mediante cavo cat. 5 o superiore e connettore RJ45 standard
•	2 LED frontali: led POWER per segnalazione presenza di alimentazione; led SERVICE per segnalazione di operazioni particolari in corso
•	1 pulsante di RESET alloggiato sotto il coperchio frontale sul dorso della scheda verticale
•	1 porta RS485: non utilizzata
•	1 porta USB 2.0: non utilizzata

Altre caratteristiche e condizioni ambientali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 a prodotto installato (secondo EN 60529)
•	Classe di isolamento II (secondo EN 60335-1)
•	Classificazione climatica 3K5 (uso interno, secco) e meccanica 3M2 (secondo EN50491-2)
•	Peso del dispositivo: 120 g
•	Apparecchio modulare da 2 UM (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 36 x 90,5 x 62 mm (L x H x P)
•	Temperatura di utilizzo: 0°C ... + 40°C
•	Temperatura di stoccaggio: - 10 ... + 70°C
•	Temperatura di trasporto: - 10 ... + 70°C
•	Umidità relativa: 95% non condensante

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS5 o versioni successive

Fornitura
•	Apparecchio
•	Morsetto per collegamento alla linea bus	
Quantità

Costruttore: EKINEX S.p.A.