Testo di capitolato	
Interfaccia ekinex USB/KNX
Apparecchio KNX per il collegamento di un PC a un impianto bus KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Interfaccia per il collegamento dati bidirezionale tra un PC o un laptop e un impianto bus KNX. Consente l’indirizzamento, l’impostazione dei parametri, la visualizzazione, la protocollatura e la diagnosi dei dispositivi bus KNX mediante ETS (Engineering Tool Software). Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche principali
•	Custodia in materiale plastico
•	Esecuzione per montaggio su guida da 35 mm (secondo EN 60715)
•	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
•	Classe di sicurezza II
•	Peso 100 g
•	Apparecchio da 2 unità modulari (1 UM = 18 mm)
•	Dimensioni 36 x 70 x 90 mm (LxHxP)

Alimentazione
•	Lato bus KNX: 30 Vdc
•	Assorbimento di corrente max (da bus): 10 mA
•	Lato PC: da USB
•	Consumo di energia max (da USB): 100 mW

Collegamenti
•	PC: mediante connettore USB (tipo B, femmina) sul frontale
•	Bus: morsetto KNX fornito a corredo

Configurazione e messa in servizio
•	Mediante software ETS3 o versioni successive
•	Programma applicativo per ETS: APEKBD1TP##.vd4 (## = versione)
	
Quantità

Codice: EK-BD1-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.