Testo di capitolato	
Router KNX IP secure
Router bus compatto per l’inoltro di telegrammi tra linee diverse attraverso una LAN (IP) come backbone veloce. Adatto per collegare un PC alla rete KNX, ad es. per la programmazione ETS®.	
Descrizione
Il router ekinex® IP KNX EK-IF1-SEC-TP secure consente l’inoltro di telegrammi tra linee diverse attraverso una LAN (IP) come backbone veloce. 
Il dispositivo supporta KNX Security che può essere abilitata in ETS. In quanto router sicuro, consente l’accoppiamento di comunicazioni non protette su KNX TP a una dorsale IP protetta. Con la sua funzionalità di interfaccia (tunneling), la sicurezza su bus KNX impedisce accessi non autorizzati. L’indirizzo IP può essere ottenuto sia da un server DHCP, sia da configurazione manuale (via ETS®). Questo dispositivo funziona secondo la specifica KNXnet/IP utilizzando il core, la gestione del dispositivo, il tunneling e la parte di routing. Il router ha una tabella di filtri estesa per il gruppo principale 0 ... 31 ed è in grado di memorizzare fino a 150 telegrammi. L’alimentazione viene fornita tramite il bus KNX.
Caratteristiche principali
•	Pulsante di programmazione e LED sul frontale
•	LED di segnalazione stato e traffico dati su linea bus e rete ethernet
•	Pulsanti per l’attivazione delle funzioni di connessione
•	Collegamento linea bus tramite terminale KNX
•	Collegamento a rete Ethernet tramite connettore RJ45
•	Ethernet 100BaseT (100MBit/s)
•	Protocolli Internet supportati ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP e Auto IP
•	Supporto alla tecnologia sicura KNX, attivabile tramite ETS®
•	Fino a 8 connessioni KNXnet/IP Tunneling contemporaneamente
•	Massimo Lunghezza APDU: 55
•	Sicurezza KNXnet/IP (AES-128)
•	Funzionalità accoppiatore di linea/area KNX
•	Tabella dei filtri estesa per il gruppo principale 0 ... 31
Altre caratteristiche
• Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
• Grado di protezione IP20 (apparecchio installato, secondo EN 60529)
• Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
• Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
• Apparecchio modulare da 1 UM (1 UM = 18 mm)
• Peso: 40 g
• Dimensioni(LxHxP): 17,8 x 90 x 60 mm
Dati tecnici
Alimentazione
•	Alimentazione 30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus < 20 mA
•	Potenza assorbita max. 600 mW
KNX
•	Trasmissione dati: IP/TP
•	Sicurezza KNX (algoritmo AES-128) con Tunneling V2, Core V2
•	Fino a 8 connessioni KNXnet/IP Tunneling contemporaneamente
•	Tabella dei filtri estesa per il gruppo principale 0... 31
•	Massima lunghezza APDU: 55
Connessioni
•	Connettore bus per KNX (rosso / nero)
•	Presa LAN RJ-45
Condizioni ambientali
•	Temperatura di funzionamento: - 5 ... + 45°C
•	Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
•	Umidità relativa: 5 ... 93% non condensante	
Quantità

Codice: EK-IF1-SEC-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.